Приложение № 16 
к Положению об учетной политике в 
Департаменте по управлению
 государственной собственностью 
Томской области 
Нормы расхода горюче-смазочных материалов
В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и техническими характеристиками автотранспортных средств для списания и учета горюче-смазочных материалов в Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области устанавливаются следующие нормы расхода и учета топлива:
1.
 Автомобиль NISSAN X-TRAIL, двигатель QR25, государственный регистрационный знак Е 082 ОЕ 70:
1)
норма расхода топлива на 100 км пробега:
а)
при работе автотранспорта в пределах города (городской цикл)– 16,1 л;
б)
при работе автотранспорта за пределами города (загородный цикл)– 13,4 л;
2)
проценты повышения норм расхода горюче-смазочных материалов:

а)
в связи с работой автотранспорта в зимнее время года (с 1 ноября до 15 апреля) -12%;

3)
норма расхода топлива на 100 км:

а)
городской цикл: лето- 16,1 л., зима – 18,03 л;
б)
загородный цикл: лето- 13,4 л., зима – 15,01 л.

2.
Автомобиль SKODA RAPID, двигатель 1.6 MPI, государственный регистрационный знак О 786 ТО 70:

1.
базовая норма на 100 км пробега по данным завода-изготовителя:

а)
при работе автотранспорта в пределах города (городской цикл)– 8,2 л;

б)
при работе автотранспорта за пределами города (загородный цикл)–4,9 л;

2)
проценты повышения норм расхода горюче-смазочных материалов:

а)
 в связи с работой автотранспорта в зимнее время года (с 1 ноября до 15 апреля) -12%;

б)
в связи с эксплуатацией автомобиля  в городе (с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн. человек) – 15 %;

в)
в связи с использованием кондиционера (в летний период с 16 апреля по 31 октября) - 7 %.

3)
норма расхода топлива на 100 км:

а)
городской цикл: лето- 10,00 л., зима – 10,41 л;

б)
загородный цикл: лето- 5,98 л., зима – 6,22 л.

3.
Нормы расхода горюче-смазочных применяются при условии указания на оборотной стороне путевых листов количества километров, пройденных автомобилем в городе и за его пределами.
4.
В зимнее (с 1 ноября до 15 апреля) или холодное (при среднесуточной температуре ниже 5°С) время года при необходимости пуска и прогрева автомобилей, а также при простоях автомобилей с работающим двигателем в ожидании пассажиров, нормативный расход топлива из расчета 1 час простоя соответствует 10 км пробега автомобилей. Отметка о времени простоя автомобиля с работающим двигателем производится водителем в путевом листе.

5.
Норма расхода смазочных материалов устанавливается в размере 1,0 л. на 100 л. расхода топлива.
